**Formularz parametrów punktowanych,** *dodatek nr IV do siwz*

**Załącznik nr 3 do oferty**

Znak Sprawy: **PCM/ZP 01/I/2016**

**Parametry techniczne punktowane**

*łączna ilość punktów możliwa do zdobycia wynosi: 30*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Parametry punktowane** | **Punktacja** | **TAK**  **/NIE** | **Parametr oferowany** |
| **ZADANIE: ZAKUP RATALNY ULTRASONOGRAFU** | | | |
| Videoprinter czarno-biały wbudowany w aparat (**parametr niewymagany lecz punktowany)** | **Tak - 10 pkt**.  Nie - 0 pkt. |  |  |
| Wbudowany dysk twardy HDD przeznaczony na archiwizację danych pacjentów, raportów i obrazów >350 GB i wbudowanym  napędzie DVD-R/RW  Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych - minimum :  • B/M-Mode  Regulacja wzmocnienie 2D gain  - Regulacja wzmocnienia strefowego suwaków TGC  - Automatyczna Optymalizacja  - Powiększenie obrazu x 8  - Mapy szarości  - Koloryzacja  - Skala osi czasu dla M-Mode  •PW-Mode  - Wzmocnienie  - Przesuniecie linii bazowej  - Korekcja kąta  - Inwersja spektrum  - Format wyświetlania  - Automatyczne kalkulacje  - Modyfikacja obliczeń  - Czułość obrysu spektrum dopplerowskiego  • Color Flow Mode  - Przesunięcie Linii bazowej  - Zmiana mapy koloru  - obrócenie invert  - Próg przejścia do analizy koloru  (**parametr niewymagany lecz punktowany)** | **Tak - 10 pkt.**  Nie - 0 pkt |  |  |
| Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o: Bardzo czułe obrazowanie niskich i wolnych przepływów bez użycia techniki dopplerowskiej (**parametr niewymagany lecz punktowany)** | **TAK - 10 pkt.**  NIE – 0 pkt. |  |  |
| **RAZEM PUNKTÓW** | \* |  |  |

***\**** *uzyskaną ilość punktów wpisujemy do formularza ofertowego*

.........................., dnia ............................

(miejscowość)

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) **\*** ..............................................

**\*** *(podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta w dokumentach rejestrowych lub we właściwym umocowaniu).*